Filter na víno Ferrari jednoduchý, diskový, samospádový

**Návod** **na** **použitie:**

* pred použitím prepláchnite filter čistou vodou
* vždy používajte pre filtrovanie rovnaký pár filtračný dosiek – GROSS, STERIL, FINE, kombinácia dosiek môže zapríčiniť rozdiel v kvalite filtrácie, prípadne problémy s prietokom
* pred vložením filtračných vložiek je potrebné dosky namočiť do čistej vody, aby zmäkli
* vložte jednu filtračnú dosku do filtra tak, aby hrubšia (nerovná) strana filtračnej dosky smerovala smerom k stredu filtra, hladká strana smerom von
* vložte stredový kruh – prstenec, ktorý drží filtračné vložky v polohe pre filtrovanie, pred vložením do filtra vložte zátku do otvoru v strede kruhu – aby sa filtračná doska neprehýbala
* vložte druhú filtračnú dosku do filtra tak, ako prvú (hrubšia strana do stredu, jemná smerom von)
* priložte na filtračnú vložku druhú stranu filtra, prestrčte šróby a zatiahnite
* **POZOR** – vývod zo stredu filtra (stredového kruhu) musí byť na opačnej strane ako vývody z vonkajšej strany filtra
* pripojte prívodnú hadicu (demižón s filtrovanou tekutinou) do stredového kruhu filtra a hadicu s koncovkou v tvare ..Y´´ na vonkajšie vývody filtra (demižón s prefiltrovanou tekutinou)
* pred filtrovaním za účelom odstránenia možnej papierovej vône, prepláchnite filter čistou vodou, prípadne prvý 0,5 L prefiltrovanej tekutiny vyliať
* ak sa filtrácia zastaví (nastane upchatie filtračných dosiek), je potrebné vymeniť filtračné dosky za nové
* po dofiltrovaní filter umyjeme čistou teplou vodou, necháme vysušiť a uskladníme na suché a čisté miesto, hadičky taktiež treba prepláchnuť čistou teplou vodou
* použité filtračné dosky nikdy nepoužívajte 2x, vždy filtrujte s novými doskami!

**POZOR! – filter musí byť vždy napojený na nádobu s filtrovanou kvapalinou so spodným ventilom, cez ktorý bude pretekať cez filter. Ak napojíte filter napríklad cez hrdlo demižóna tak filtrácia nebude možná.**